**Checkliste Standrohr Verleih**

Ausgabe:

* EWE-Standrohr mit Systemtrenner BA und Wasser-Zähler Q³=10
* Hydrantenbedienschlüssel
* Betriebsanweisung

Kontrolle bei Ausgabe:

* Standrohr sauber und frei von Schmutz O
* Systemtrenner BA vollständig O
* B-Kupplung auf Geka vorhanden O
* Dichtung Standrohrfuß vorhanden O
* Verschlusskappe Standrohrfuß vorhanden O
* Hydrantenbedienschlüssel vorhanden O
* Griffüberzug / Griff vorhanden O
* Wasser-Zähler Abdeckung vorhanden O
* Plombe vorhanden O

Kontrolle beim Zurückgeben:

* Standrohr sauber und frei von Schmutz O

Ein Abzug von 60,00€

* Systemtrenner BA vollständig und heile O

Ein Abzug von 970,00€

* B-Kupplung auf Geka vorhanden O

Ein Abzug von 100,00€

* Fußdichtung vorhanden O

Ein Abzug von 10,00€

* Verschlusskappe vorhanden O

Ein Abzug von 15,00€

* Hydrantenbedienschlüssel vorhanden O

Ein Abzug von 85,00€

* Griffüberzug / Griff vorhanden O

Ein Abzug von 5,00€ oder 30,00€

* Wasser-Zähler Abdeckung vorhanden O

Ein Abzug von 20,00€

* Plombe vorhanden O

Bei nicht vorhanden sein kann der Verbrauch nicht anerkannt werden.

Es wird ein Ersatzwert durch einen Üblichen Tagesverbrauch berechnet.